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Einführung

Zu den grundlegendsten Anforderungen von Ingenieuren im Bereich Schutztechnik und Prüfung elektrischer Betriebsmittel gehören präzise Strom- und Spannungs-Einspeisegeräte sowie hochgenaue Messsysteme. Diese Instrumente spielen eine entscheidende Rolle bei der Durchführung von Prüfungen und der Bewertung der Leistungsfähigkeit kritischer Komponenten elektrischer Energiesysteme.

Darüber hinaus benötigen Ingenieure und Fachkräfte, die in der Herstellung, Wartung und Instandhaltung industrieller Anlagen sowie von Hochspannungs-Umspannwerken tätig sind, zuverlässige und präzise Prüfmittel, um Tests gemäß internationalen Normen durchführen zu können. Dazu zählen unter anderem Prüfungen von Leistungstransformatoren, Leistungsschaltern, Trennschaltern, Stromwandlern (CT) und Spannungswandlern (VT) verschiedener Genauigkeitsklassen sowie von Drosseln und Kondensatorbänken.
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Auf Grundlage umfangreicher praktischer Erfahrung und tiefgehender technischer Expertise ist es Vebko gelungen, Prüfgeräte zu entwickeln und zu fertigen, die mehrere Funktionen in einem integrierten, multifunktionalen System vereinen. Dadurch werden Baugröße, Gewicht und die Anzahl benötigter Einzelgeräte deutlich reduziert, was zu erheblichen Einsparungen bei Beschaffung und Wartung in industriellen und laborseitigen Anwendungen führt.

Neben der Verbesserung von Messgenauigkeit, Reproduzierbarkeit und Prüfgeschwindigkeit erhöhen diese Lösungen auch die Sicherheit und Effizienz des gesamten Prüfprozesses. Aus diesem Grund stellen moderne Prüfsysteme eine wirkungsvolle und attraktive Alternative zu herkömmlichen, fragmentierten Prüfumgebungen dar.

Angesichts des breiten Anwendungsspektrums der Prüfsysteme steht zudem ein umfangreiches Sortiment an Zubehör und Hilfsmitteln zur Verfügung, darunter verschiedene Kabel, Schnittstellen, Klemmen, Messspitzen und Adapter. Diese gewährleisten sichere, stabile und hochpräzise elektrische Verbindungen während der Prüfung.

Das Zubehör wird in spezialisierten Kits angeboten, sodass Anwender die jeweils geeignete Konfiguration entsprechend Prüfart, Betriebsspannung und Größe des Prüflings auswählen können. Dieses modulare Konzept erhöht die Bedienfreundlichkeit und bietet ein hohes Maß an Flexibilität in industriellen wie auch laborbasierten Einsatzumgebungen.
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	Name
	Beschreibung
	Code
	QTY
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	AMT105-Relaisprüfgerät
	Prüfgerät mit 4 Spannungsquellen und 6 Stromquellen.
8 binäre/analoge Eingänge.
2 analoge AC/DC-Eingänge.
4 binäre Ausgänge.
LAN- / Wi-Fi- / serielle Schnittstellen.
Gewicht: 12,5 kg.
Abmessungen: 39 cm × 41 cm × 19 cm.
	AMT1003
	1
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	AMT205-Relaisprüfgerät
	Prüfgerät mit 6 Spannungsquellen und 6 Stromquellen.
8 binäre/analoge Eingänge.
2 analoge AC/DC-Eingänge.
4 binäre Ausgänge.
LAN- / Wi-Fi- / serielle Schnittstellen.
3 Netzwerkports.
Umschaltbare Strom- und Spannungsquellen.
Gewicht: 12,5 kg.
Abmessungen: 39 cm × 41 cm × 19 cm.
	AMT1050
	1
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	Tragekoffer für Schutzrelais-Prüfgerät
	Tragekoffer für Schutzrelais-Prüfgerät zum sicheren Transport des Geräts
	AMT1001
	1
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	Prüfklemme für Transformatoren
	Prüfklemme geeignet für verschiedene Energieanlagen, mit 4 Stromstiften und 1 Spannungstift
	AMT1016
	8
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	Klemmabdeckung
	Schutzabdeckung für die Prüfklemme
	AMT1028
	8
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	Integriertes Kabel mit Neutrik-Stecker
	8-adriges, 4-farbiges, 3 Meter langes Kabel für eine einfachere Verbindung zwischen Gerät und Relais, ausgelegt für 300 V und 32 A pro Ader
	AMT1004
	1

	[image: ]
	Ethernet-Kabel
	RJ45-Kabel zur Verbindung zwischen Gerät und Laptop
	AMT1007
	1
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	Stromkabel
	Stromversorgungskabel für das Gerät
Länge: 1,5 m
250 V, 10 A
	AMT1006
	1
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	Krokodilklemme
	Krokodilklemmen zum Anschluss an Stifte oder Schrauben während Gerätesteprüfungen
	AMT1012
	4
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	Transformator-Kabel
	7 Meter langes, 8-adriges Kabel, geeignet für Gerätesteprüfungen
	AMT1015
	3
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	Gehäuse für Schutzrelais-Prüfgerät
	Weiche Tragetasche für das Gerät, mit Fächern für Zubehör
	AMT1002
	1
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	Hochspannungskondensator
	Box mit 3 nichtpolaren Kondensatoren, 10.000 µF und 60 V
	AMT1019
	1
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	30 cm Bananenstecker-Kabel
	Flexibles Prüfkabel mit Kunststoffisolierung für sicheren Einsatz an Prüfklemmen
	AMT1011
	4
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	USB-Kabel für den Programmer
	USB-Kabel von Typ B zu Typ A
	AMT1026
	1
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	12 cm Bananenstecker-Kabel
	Flexibles Prüfkabel mit Kunststoffisolierung für sicheren Einsatz an Prüfklemmen
	AMT1014
	4
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	Schwarze Kabelbinder
	Schwarze Kabelbinder
	AMT1013
	5
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	Prüfkabel mit Bananenstecker
	3 Meter langes, 4-adriges, zweifarbiges Kabel, geeignet für Relais- und Gerätesteprüfungen
	AMT1005
	5
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	Serieller Dongle
	RS-232-Dongle und Schutzsicherung für das Gerät
	AMT1020
	1
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	Bananenprüfbuchse (Buchse)
	Flexible Anschlussadapter für Schraubklemmen
	AMT1009
	12
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	Prüfbuchse
	Anschlussadapter für Schraubklemmen
	AMT1010
	12
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	Erdungsleiter
	Erdungskabel, geeignet für das Gerät
	AMT1008
	1
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	Optischer Sensor für Zählerprüfungen
	Infrarot-Optiksensor für Zählerprüfungen
	AMT1018
	1
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	GPS-Antenne
	GPS-Antenne zur Synchronisation mehrerer Geräte, Länge 15 m
	AMT1017
	1

	[image: ]
	Rucksack zum Transport von Prüfgeräten
	Rucksack zum Transport von Kabeln und Prüfklemmen
	AMT1023
	1
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	Schutzabdeckung für Prüfkoffer

	Kofferabdeckung für das Gerät zum Schutz während Luft- und Ferntransport
	AMT1024
	1
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	Mehrbit-Schraubendreher + Inbusschlüssel (Größen 2, 2,5, 3)
	Schraubendreher zum Öffnen des Geräts (bei Bedarf)
	AMT1022
	1
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	Kleine Kabeltasche
	Schwarze Tasche für Kleingeräte und Kabel
	AMT1025
	1
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Halteclip für Bananenbuchse
	Kabelhalter für gebündelte Kabel
	AMT1021
	16
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	Gerätegrundplatte
	C01-AMT1030
	1
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	Leistungsschalter-Prüfmodul – CBA105
	C12-AMT1031
	1
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	CT- und CVT-Prüfmodul – CTA105
	C13-AMT1033
	1
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	Transformator-Prüfmodul – TRA105
	C11-AMT1032
	1
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	Prüfmodul für elektronische Relais – RTA105
	C30-AMT1047
	1
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	Automatische Kalibrierung – CLA105
	C20-AMT1056
	1
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	BI shunt
	C52-AMT1060
	1
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	Klemmenverstärker
	C50-AMT1058
	1
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	Rogowski 
	C53-AMT1061
	1

	[image: ]
	Erdungsprüfelektrode
	C60-AMT1063        
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	Isolationswiderstandsmessung
	C40-AMT1051
	1
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	Störlichtbogen-Auslöser
	C51-AMT1059
	1
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	G6A-Relais
	C31-AMT1055
	1
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	P3C8
	C36-AMT1045
	1
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	DP12
	C32-AMT1041
	1
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	P3H34
	C37-AMT1044
	1
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	DP12-Anleitung
	C33-AMT2020
	1
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	GPS mit 50-Meter-Kabel
	C55-AMT1049
	1
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	Erweiterte Binärschnittstelle
	C56-AMT1065
	1
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	Sample Value
	C70-AMT1066
	1
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	Recloser-Prüfkabel
	C54-AMT1064
	1
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