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Introducción

Entre las necesidades más fundamentales de los ingenieros en el campo de la protección y prueba de equipos eléctricos se encuentran dispositivos de inyección de corriente y voltaje precisos, así como herramientas de medición de alta precisión. Estos instrumentos desempeñan un papel clave en la realización de pruebas y en la evaluación del rendimiento de equipos críticos del sistema de potencia. Además, los ingenieros y especialistas involucrados en la fabricación, mantenimiento y servicio de equipos industriales y subestaciones de alta tensión requieren herramientas confiables y precisas para llevar a cabo pruebas de acuerdo con normas internacionales. Estas pruebas incluyen exámenes de equipos como transformadores de potencia, disyuntores, seccionadores, transformadores de corriente (CT) y transformadores de voltaje (VT) de varias clases, así como reactores y bancos de capacitores. Aprovechando la valiosa experiencia y profunda expertise técnica de su equipo, Vebko ha logrado diseñar y producir dispositivos que integran múltiples capacidades en un único instrumento multipropósito unificado, lo que reduce significativamente el tamaño, el peso y la cantidad de dispositivos requeridos, y genera ahorros sustanciales en costos de adquisición y mantenimiento para entornos industriales y laboratorios. Más allá de mejorar la precisión, la repetibilidad y la velocidad de las pruebas, estas soluciones también mejoran la seguridad y la eficiencia del proceso de prueba. Por esta razón, los sistemas de prueba modernos de Vebko son un reemplazo efectivo y atractivo para configuraciones tradicionales y fragmentadas. Dada la amplia gama de aplicaciones de los dispositivos de prueba de Vebko, también está disponible un conjunto de accesorios y herramientas auxiliares, que incluye varios cables, interfaces, terminales, sondas y adaptadores, permitiendo las conexiones requeridas con los más altos niveles de seguridad, precisión y estabilidad eléctrica. Estos accesorios se ofrecen como kits dedicados, permitiendo a los especialistas elegir la configuración más apropiada según el tipo de prueba, el voltaje de operación y el tamaño del dispositivo bajo prueba. Este diseño modular incrementa la facilidad de ejecución y proporciona alta flexibilidad en entornos industriales y de laboratorio.
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	Nombre
	Descripción
	Código
	QTY
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	Probador de Relés AMT105
	Dispositivo de prueba con 4 fuentes de voltaje y 6 fuentes de corriente. 8 entradas binarias/analógicas. 2 entradas analógicas de CA/CC. 4 salidas binarias. Conectividad LAN / Wi-Fi / Serial. Peso: 12.5 kg. Dimensiones: 39 cm × 41 cm × 19 cm.
	AMT1003
	1
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	Probador de Relés AMT205
	Dispositivo de prueba con 6 fuentes de voltaje y 6 fuentes de corriente. 8 entradas binarias/analógicas. 2 entradas analógicas AC/DC. 4 salidas binarias. Conectividad LAN / Wi-Fi / Serie. 3 puertos de red. Fuentes de corriente y voltaje convertibles. Peso: 12.5 kg. Dimensiones: 39 cm × 41 cm × 19 cm.
	AMT2050
	1
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	Maletín para probador de relés de protección
	Estuche de transporte para prueba de relés de protección para el transporte seguro del dispositivo
	AMT1001
	1
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	Abrazadera de prueba para transformadores
	Abrazadera de prueba adecuada para varios equipos de potencia, con 4 pines de corriente y 1 pin de voltaje.
	AMT1016
	8
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	Cubierta de abrazadera
	Cubierta protectora para la pinza de prueba
	AMT1028
	8
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	Cable integrado con conector Neutrik
	Cable de 8 núcleos, 4 colores, de 3 metros para una conexión más fácil entre el dispositivo y el relé, con una clasificación de 300 V y 32 A por núcleo.
	AMT1004
	1
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	Cable Ethernet
	Cable RJ45 para conectar el dispositivo y la laptop.
	AMT1007
	1
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	Cable de alimentación
	Cable de alimentación del dispositivo  
Longitud: 1.5 m
250 V, 10 A
	AMT1006
	1
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	Cuneta de cocodrilo
	Pinzas de cocodrilo para conectar a pines o tornillos durante pruebas de equipos
	AMT1012
	4
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	Cables de transformador
	Cable de 7 metros y 8 núcleos adecuado para la prueba de equipos.
	AMT1015
	3
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	Estuche para probador de relés de protección
	Bolsa de transporte suave para el dispositivo, con compartimentos para accesorios.
	AMT1002
	1
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	Capacitor de alta tensión
	Caja que contiene 3 capacitores no polares, 10,000 µF y 60 V
	AMT1019
	1
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	cable con conector banana de 30 cm
	Conector de prueba flexible con aislamiento plástico para un uso seguro en terminales de prueba
	AMT1011
	4
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	Cable USB para el programador
	Cable USB Tipo B a USB Tipo A
	AMT1026
	1
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	cable con conector banana de 12 cm
	Conector de prueba flexible con aislamiento de plástico para un uso seguro en terminales de prueba.
	AMT1014
	4
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	Bridas de plástico negras
	Bridas de cable negras
	AMT1013
	5
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	Prueba de conexión con enchufe banana
	Cable de dos colores de 3 metros y 4 núcleos adecuado para pruebas de relés y equipos.
	AMT1005
	5
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	dongle serial
	dongle RS-232 y fusible de protección para el dispositivo
	AMT1020
	1
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	Toma de prueba banana (hembra)
	Adaptadores de terminales flexibles para terminales de tornillo
	AMT1009
	12
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	Probar enchufe
	Adaptadores de terminales para terminales de tornillo
	AMT1010
	12
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	Cable de tierra
	Cable de tierra adecuado para el dispositivo
	AMT1008
	1

	[image: ]
	Sensor óptico para pruebas de medidores
	Sensor óptico infrarrojo para pruebas de medidores
	AMT1018
	1
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	Antena GPS
	Antena GPS para sincronizar múltiples dispositivos, longitud 15 m
	AMT1017
	1
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	Mochila para transportar equipos de prueba
	Mochila para llevar cables y pinzas de prueba
	AMT1023
	1
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	Funda para maleta de prueba
	Funda para la maleta del dispositivo para protegerlo durante el transporte aéreo e interurbano.
	AMT1024
	1
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	Destornillador de múltiples bits + llaves Allen (tamaños 2, 2.5, 3)
	Destornillador para abrir el dispositivo (si es necesario)
	AMT1022
	1
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	Bolsita pequeña para cables
	Bolsa negra para pequeños equipos y cables
	AMT1025
	1
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	Clip de retención para conector banana
	Retenedor de cables para cables agrupados
	AMT1021
	16
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	Placa base del instrumento
	C01-AMT1030
	1
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	Módulo de prueba de interruptores de potencia – CBA105
	C12-AMT1031
	1
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	Módulo de prueba de CT y CVT – CTA105
	C13-AMT1033
	1
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	Módulo de prueba de transformadores – TRA105
	C11-AMT1032
	1
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	Módulo de prueba de relés electrónicos – RTA105
	C30-AMT1047
	1
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	Calibración automática – CLA105
	C20-AMT1056
	1
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	BI shunt
	C52-AMT1060
	1
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	Amplificador de pinza
	C50-AMT1058
	1
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	Rogowski 
	C53-AMT1061
	1
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	Electrodo de prueba de puesta a tierra
	C60-AMT1063        
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	Medición de resistencia de aislamiento
	C40-AMT1051
	1
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	Iniciador de arco eléctrico
	C51-AMT1059
	1
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	Relé G6A
	C31-AMT1055
	1

	[image: ]
	P3C8
	C36-AMT1045
	1
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	DP12
	C32-AMT1041
	1
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	P3H34
	C37-AMT1044
	1
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	Guía DP12
	C33-AMT2020
	1
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	GPS con cable de 50 metros
	C55-AMT1049
	1
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	Interfaz binaria extendida
	C56-AMT1065
	1
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	Valores muestreados
	C70-AMT1066
	1
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	[bookmark: _GoBack]Cable de prueba para reconectador
	C54-AMT1064
	1
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