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Introduction

Parmi les besoins les plus fondamentaux des ingénieurs dans le domaine de la protection et du test des équipements électriques figurentdes dispositifs précis d'injection de courant et de tension ainsi que des outils de mesure de haute précision. Ces instruments jouent un rôle clé dans la réalisation des tests et l'évaluation des performances des équipements critiques des systèmes électriques.
De plus, les ingénieurs et spécialistes impliqués dans la fabrication, la maintenance et le service des équipements industriels et des postes à haute tension nécessitent des outils fiables et précis pour effectuer des tests conformément aux normes internationales. Ces tests comprennent l'examen d'équipements tels que les transformateurs de puissance,  disjoncteurs,  sectionneurs,  transformateurs de courant (TC) et transformateurs de tension (TT) de diverses classes, ainsi que les réacteurs et banques de condensateurs.
S'appuyant sur l'expérience précieuse et l'expertise technique approfondie de son équipe, Vebko a réussi à concevoir et produire des dispositifs intégrant plusieurs capacités dans un instrument unique multifonction unifié—réduisant considérablement la taille, le poids et le nombre de dispositifs nécessaires, et générant des économies substantielles sur les coûts d'acquisition et de maintenance pour les environnements industriels et de laboratoire.
Au-delà de l'amélioration de la précision,  la répétabilité, et la vitesse de test, ces solutions renforcent également la sécurité et l'efficacité du processus de test. Pour cette raison, les systèmes de test modernes de Vebko constituent un remplacement efficace et attrayant des installations traditionnelles fragmentées.
Compte tenu de la large gamme d'applications des dispositifs de test de Vebko, un ensemble de accessoires et d'outils auxiliaires est également disponible, incluant divers câbles, interfaces, borniers, sondes et adaptateurs, permettant les connexions requises avec les plus hauts niveaux de sécurité, précision et stabilité électrique.
Ces accessoires sont proposés sous forme de kits dédiés, permettant aux spécialistes de choisir la configuration la plus appropriée selon le type de test,  la tension de fonctionnement, et la taille de l'appareil testé. Cette conception modulaire facilite l'exécution et offre une grande flexibilité dans les environnements industriels et de laboratoire.
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	Nom
	Description
	Code
	QTÉ
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	Testeur de relais AMT105
	Appareil de test avec 4 sources de tension et 6 sources de courant.
8 entrées binaires/analogiques.
2 entrées analogiques AC/DC.
4 sorties binaires.
Connectivité LAN / Wi-Fi / Série.
Poids : 12,5 kg.
Dimensions : 39 cm × 41 cm × 19 cm
	AMT1003
	1
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	Testeur de relais AMT205
	Appareil de test avec 6 sources de tension et 6 sources de courant.
8 entrées binaires/analogiques.
2 entrées analogiques AC/DC.
4 sorties binaires.
Connectivité LAN / Wi-Fi / Série.
3 ports réseau.
Sources de courant et de tension convertibles.
Poids : 12,5 kg.
Dimensions : 39 cm × 41 cm × 19 cm
	AMT2050
	1
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	Housse de transport pour testeur de relais de protection
	Mallette de transport pour testeur de relais de protection assurant un transport sécurisé de l'appareil
	AMT1001
	1
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	Pince de test de transformateur
	Pince de test adaptée à divers équipements électriques, avec 4 broches de courant et 1 broche de tension
	AMT1016
	8
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	Couvercle de pince
	Couvercle de protection pour la pince de test
	AMT1028
	8
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	Câble intégré avec connecteur Neutrik
	Câble 8 conducteurs, 4 couleurs, 3 mètres pour une connexion plus facile entre l'appareil et le relais, avec une tension nominale de 300 V et 32 A par conducteur
	AMT1004
	1
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	Câble Ethernet
	Câble RJ45 pour connecter l'appareil et l'ordinateur portable
	AMT1007
	1
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	Câble d’alimentation
	Câble d'alimentation de l'appareil
Longueur : 1,5 m
250 V, 10 A
	AMT1006
	1

	[image: ]
	Pince crocodile
	Pinces crocodiles pour la connexion aux broches ou vis lors des tests d'équipement
	AMT1012
	4
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	Câbles de transformateur
	Câble de 7 mètres, 8 conducteurs, adapté aux tests d’équipement
	AMT1015
	3
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	Boîtier de testeur de relais de protection
	Sacoche souple pour l'appareil, avec compartiments pour accessoires
	AMT1002
	1
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	Condensateur haute tension
	Boîte contenant 3 condensateurs non polarisés, 10 000 µF et 60 V
	AMT1019
	1
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	Cordon banane de 30 cm
	Cordons de test flexibles avec isolation plastique pour une utilisation sécurisée sur les bornes d'essai
	AMT1011
	4
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	Câble USB pour le programmateur
	Câble USB Type-B vers USB Type-A
	AMT1026
	1
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	Câble banane de 12 cm
	Cordon de test flexible avec isolation plastique pour une utilisation sécurisée sur les bornes de test
	AMT1014
	4
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	Attaches de câble noires
	Attaches noires
	AMT1013
	5
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	Cordons de test avec fiche banane
	Câble bicolore 4 conducteurs de 3 mètres, adapté aux tests de relais et d'équipements
	AMT1005
	5
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	Dongle série
	Clé RS-232 et fusible de protection pour l'appareil
	AMT1020
	1
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	Monture de test banane (femelle)
	Adaptateurs de terminal flexibles pour bornes à vis
	AMT1009
	12
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	Prise de test
	Adaptateurs de bornes pour bornes à vis
	AMT1010
	12
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	Fil de mise à la terre
	Câble de mise à la terre adapté à l'appareil
	AMT1008
	1
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	Capteur optique pour le test des compteurs
	Capteur optique infrarouge pour le test des compteurs
	AMT1018
	1
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	Antenne GPS
	Antenne GPS pour synchroniser plusieurs appareils, longueur 15 m
	AMT1017
	1
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	Sac à dos pour transporter l'équipement de test
	Sac à dos pour transporter les câbles et les pinces de test
	AMT1023
	1
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	Housse de la valise de testeur
	Housse de valise pour l'appareil afin de le protéger lors du transport aérien et interurbain
	AMT1024
	1
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	Tournevis multi-embouts + clés Allen (tailles 2, 2,5, 3)
	Tournevis pour ouvrir l'appareil (si nécessaire)
	AMT1022
	1
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	Petite pochette pour câbles
	Pochette noire pour petits équipements et câbles
	AMT1025
	1

	[image: ]
	Clip de retenue pour prise banane
	Maintien de câble pour câbles groupés
	AMT1021
	16
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	Module de base pour les tests d'instruments
	Plaque de base pour cartes d'instruments
	AMT1030
	1
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	Module de test de disjoncteur
	Module de test de disjoncteur
	AMT1031
	1
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	Module de test TR et TC
	Module de test TC & TCV
	AMT1033
	1
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	Module de test de transformateur
	Module de test pour transformateur
	AMT1032
	1
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	Module de test de relais de surtension
	Module de test de relais de surtension
	AMT1039
	1
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	Module d'étalonnage
	Module d'étalonnage
	AMT1035
	1
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	Module shunt de 10 milliohms
	Module shunt 10 milliohm
	AMT1038
	1
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	Module régulateur de tension linéaire haute puissance
	Module régulateur de tension linéaire haute puissance
	AMT1046
	1
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	Module de mesure de la résistance d'isolement
	Module de mesure de résistance d'isolement
	AMT1040
	1
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	Module d'arc électrique
	Module d'arc électrique
	AMT1051
	1
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	Module de test de relais électronique
	Module de test de relais électronique
	AMT1034
	1
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	Câble de sectionneur automatique
	Câble de sectionneur automatique
	AMT1053
	1
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	Pince ampèremétrique
	Pince ampèremétrique
	AMT1054
	1
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