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[bookmark: _GoBack]Elektrik ekipmanlarının koruma ve test alanında çalışan mühendislerin en temel ihtiyaçları arasında hassas akım ve gerilim enjeksiyon cihazları ile yüksek doğruluklu ölçüm araçları yer alır. Bu cihazlar, kritik güç sistemi ekipmanlarının testlerinin gerçekleştirilmesinde ve performanslarının değerlendirilmesinde önemli bir rol oynar.
 Ayrıca, endüstriyel ekipmanların ve yüksek gerilim trafo merkezlerinin üretimi, bakımı ve servisiyle ilgilenen mühendis ve uzmanlar, güvenilir ve hassas araçlara ihtiyaç duyar; bu araçlarla testleri uluslararası standartlara uygun şekilde gerçekleştirirler. Bu testler, çeşitli sınıflardaki güç transformatörleri, devre kesiciler, ayırıcılar, akım transformatörleri (CTs) ve gerilim transformatörleri (VTs) gibi ekipmanların yanı sıra reaktörleri ve kapasitör gruplarını kapsar.
 Ekibinin değerli deneyimi ve derin teknik uzmanlığından yararlanan Vebko, birden çok işlevi tek ve bütünleşik, çok amaçlı bir cihazda birleştiren cihazlar tasarlayıp üretmeyi başarmış; bu sayede gerekli cihazların boyutu, ağırlığı ve sayısı azaltılmış ve endüstriyel ve laboratuvar ortamlarında satın alma ve bakım maliyetlerinde önemli tasarruf sağlanmıştır.
 Bu çözümler, doğruluğu, tekrarlanabilirliği ve test hızını artırmanın yanı sıra test sürecinin güvenliğini ve verimliliğini de artırır. Bu nedenle, Vebko'nun modern test sistemleri, geleneksel ve dağınık kurulumların etkili ve cazip bir alternatifidir.
 Vebko'nun test cihazlarının geniş uygulama kapsamı göz önüne alındığında, gerekli bağlantıların en yüksek güvenlik, doğruluk ve elektriksel kararlılık düzeyleriyle gerçekleştirilebilmesi için çeşitli kablolar, arayüzler, terminaller, problar ve adaptörler içeren aksesuar ve yardımcı araçlar da sunulmaktadır.
 Bu aksesuarlar, uzmanların test türüne, çalışma gerilimine ve test edilen cihazın boyutuna göre en uygun yapılandırmayı seçmesine olanak tanıyan özel kitler halinde sunulur. Bu modüler tasarım uygulama kolaylığını artırır ve endüstriyel ve laboratuvar ortamlarında yüksek esneklik sağlar.
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	Açıklama
	Kod
	MİKTAR

	[bookmark: _Hlk210297023][image: ]
	4 gerilim kaynağı ve 6 akım kaynağına sahip test cihazı.
 8 ikili/analog giriş.
 2 AC/DC analog giriş.
 4 ikili çıkış.
 LAN / Wi-Fi / Serial bağlantısı.
 Ağırlık: 12.5 kg.
 Boyutlar: 39 cm × 41 cm × 19 cm
	AMT1003
	1
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	6 gerilim kaynağı ve 6 akım kaynağına sahip test cihazı.
 8 ikili/analog giriş.
 2 AC/DC analog giriş.
 4 ikili çıkış.

 3 ağ portu.
 Dönüştürülebilir akım ve gerilim kaynakları.
 Ağırlık: 12.5 kg.
 Boyutlar: 39 cm × 41 cm × 19 cm
	AMT2050
	1
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	Cihazın güvenli taşınması için koruma rölesi test cihazı taşıma çantası
	AMT1001
	1
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	Çeşitli güç ekipmanlarına uygun, 4 akım pimi ve 1 gerilim pimi bulunan test klempi
	AMT1016
	8
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	Test klempi için koruyucu kapak
	AMT1028
	8
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	Cihaz ile röle arasındaki bağlantıyı kolaylaştıran, 8 damarlı, 4 renkli, 3 metrelik kablo; damar başına 300 V ve 32 A anma değerine sahip
	AMT1004
	1
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	Cihazı dizüstü bilgisayara bağlamak için RJ45 kablosu
	AMT1007
	1
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	Cihaz güç kablosu
 Uzunluk: 1.5 m
 250 V, 10 A
	AMT1006
	1
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	Ekipman testleri sırasında pimlere veya vidalara bağlantı için timsah klipsleri
	AMT1012
	4
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	Ekipman testlerine uygun 7 metrelik, 8 damarlı kablo
	AMT1015
	3
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	Cihaz için, aksesuar bölmeleri bulunan yumuşak taşıma çantası
	AMT1002
	1
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	3 adet polarize olmayan kapasitör, 10,000 µF ve 60 V içeren kutu
	AMT1019
	1
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	Test terminallerinde güvenli kullanım için plastik yalıtımlı esnek test kablosu
	AMT1011
	4
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	USB Type-B - USB Type-A kablosu
	AMT1026
	1
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	Test terminallerinde güvenli kullanım için plastik yalıtımlı esnek test kablosu
	AMT1014
	4
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	Siyah kablo bağları
	AMT1013
	5
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	Röle ve ekipman testlerine uygun 3 metrelik, 4 damarlı, iki renkli kablo
	AMT1005
	5
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	Cihaz için RS-232 dongle'ı ve koruyucu sigorta
	AMT1020
	1
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	Vidalı terminaller için esnek terminal adaptörleri
	AMT1009
	12
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	Vidalı terminaller için terminal adaptörleri
	AMT1010
	12
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	Cihaza uygun topraklama kablosu
	AMT1008
	1

	[image: ]
	Sayaç testleri için kızılötesi optik sensör
	AMT1018
	1
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	Birden fazla cihazı senkronize etmek için GPS anteni, uzunluk 15 m
	AMT1017
	1
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	Kabloları ve test kıskaçlarını taşımak için sırt çantası
	AMT1023
	1
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	Hava yolu ve şehirler arası taşımada cihazı korumak için cihaz valizi kılıfı
	AMT1024
	1
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	Cihazı açmak için tornavida (gerekirse)
	AMT1022
	1
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	Küçük ekipman ve kablolar için siyah çanta
	AMT1025
	1
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	Demet hâlindeki kablolar için kablo sabitleyici
	AMT1021
	16
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	Cihaz taban plakası
	C01-AMT1030
	1
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	Devre kesici test modülü – CBA105
	C12-AMT1031
	1
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	CT ve CVT test modülü – CTA105
	C13-AMT1033
	1
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	Transformatör test modülü – TRA105
	C11-AMT1032
	1
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	Elektronik röle test Modülü – RTA105
	C30-AMT1047
	1
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	Otomatik Kalibrasyon – CLA105
	C20-AMT1056
	1
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	BI şöntü
	C52-AMT1060
	1
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	Kelepçe yükseltici 
	C50-AMT1058
	1
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	Rogowski 
	C53-AMT1061
	1
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	Topraklama test elektrodu
	C60-AMT1063        
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	Yalıtım direnci ölçümü
	C40-AMT1051
	1
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	Ark parlaması başlatıcısı
	C51-AMT1059
	1
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	G6A Rölesi
	C31-AMT1055
	1
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	P3C8
	C36-AMT1045
	1
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	DP12
	C32-AMT1041
	1
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	P3H34
	C37-AMT1044
	1
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	DP12 kılavuzu
	C33-AMT2020
	1
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	GPS, 50 Metre Kablo ile
	C55-AMT1049
	1
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	Genişletilmiş İkili
	C56-AMT1065
	1
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	Örnek Değeri
	C70-AMT1066
	1
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	Tekrar Kapamalı Kesici Test Kablosu
	C54-AMT1064
	1
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