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How to Use the Optical Pulse Sensor in Meter Testing
در تست کنتور، برای شمارش پالس های اکتیو و راکتیو کنتور، می توان از سنسور پالس چشمی استفاده کرد. مطابق با فیلم، درپوش این سنسور را برداشته و در مقابل LED کنتور قرار میگیرد. سپس دو سیم سمت دیگر این سنسور را به باینری اینپوت مربوطه متصل کرده تا پالس های کنتور توسط این باینری شمرده شود.
In meter testing, an optical pulse sensor can be used to count the meter’s active and reactive pulses.As shown in the video, remove the sensor’s cover and place it in front of the meter’s LED.Then, connect the two wires on the other end of the sensor to the corresponding "Binary Input" so that the meter’spulses can be counted by the binary input.
