## AMT Sequencer

AMT Sequencer

AMT Sequencer

AMT Sequencer

Bientôt disponible...

فرکانس پایه در Harmonic تغییر کرده است. با انتخاب Orders، مقدار بیشنه‌ی فرکانس به 2500 هرتز افزایش یافته است.

“OP” The fundamental frequency in "Harmonic" has changed. By selecting "Orders", the maximum frequency value has increased to 2500 Hz.

“OP”Der Höchstwert der Frequenz wird unter "Harmonic" geändert. Wenn Sie "Orders" auswählen, wird er auf 2500 kHz geändert.

“OP” La frecuencia fundamental en "Harmonic" ha cambiado. Al seleccionar "Órdenes", el valor de frecuencia máxima ha aumentado a 2500 Hz.

“OP”Bientôt disponible...

## Current Transformer(CT)

Current Transformer (CT)

Current Transformer (CT)

Current Transformer (CT)

Bientôt disponible...

”تمامی فیلدهای مربوط به بخش Calculation of Iprimary در هنگام اجرای تست اشباع غیر قابل تغییر هستند.

“OP” All the fields related to the "Calculation of Iprimary" section cannot be changed during the saturation test.

“OP”Da der Erregungstest läuft, sind alle Felder der "Calculation of Iprimary" irreversibel.

“OP” Todos los campos relacionados con la sección "Cálculo de Iprimary" no se pueden cambiar durante la prueba de saturación.

“OP”Bientôt disponible...

## Circuit Breaker(CB)

Circuit Breaker(CB)

Circuit Breaker(CB)

Circuit Breaker(CB)

Bientôt disponible...

“OP”در تست DRM، بطور پیش فرض Binary-Input Type، برروی wet 188 قرار می‌گیرد.

“OP” In the "DRM" test, "Binary-Input Type" is set to "wet 188" by default.

“OP”In "DRM" ist der "Binary-Input Type" standardmäßig auf "wet 188" eingestellt.

“OP” En la prueba "DRM", el "Tipo de entrada binaria" está configurado en "188 húmedo" de forma predeterminada.

“OP”Bientôt disponible...