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مقدمه

از اساسی‌ترین نیازهای مهندسان حوزه حفاظت و آزمون تجهیزات الکتریکی، در اختیار داشتن دستگاه‌های تزریق جریان و ولتاژ دقیق و همچنین ابزارهای اندازه‌گیری با دقت بالا است. این ابزارها نقش کلیدی در انجام تست‌ها و ارزیابی عملکرد تجهیزات حیاتی شبکه قدرت ایفا می‌کنند.
علاوه بر آن، مهندسان و کارشناسان فعال در بخش‌های تولید، تعمیر و نگهداری تجهیزات صنعتی و پست‌های فشار قوی، برای انجام تست‌های مبتنی بر استانداردهای بین‌المللی، نیازمند ابزارهای قابل اعتماد و دقیق هستند. این تست‌ها شامل آزمون بر روی تجهیزاتی نظیر ترانسفورماتورهای قدرت، کلیدهای قدرت (Circuit Breakers)، سکسیونرها، ترانسفورماتورهای جریان (CT) و ولتاژ (VT) در کلاس‌های مختلف، راکتورها و بانک‌های خازنی می‌باشد.
شرکت وبکو با اتکا بر تجربه ارزشمند و دانش فنی عمیق کارشناسان خود، موفق به طراحی و تولید دستگاه‌هایی شده است که با تجمیع قابلیت‌های متعدد در قالب یک تجهیز چندمنظوره و یکپارچه، ضمن کاهش قابل توجه در حجم، وزن و تعداد دستگاه‌های مورد نیاز، صرفه‌جویی چشمگیری در هزینه‌های تأمین و نگهداری تجهیزات تست برای مجموعه‌های صنعتی و آزمایشگاهی به همراه داشته است.
این تجهیزات علاوه بر افزایش دقت، تکرارپذیری و سرعت در انجام آزمون‌ها، باعث ارتقاء سطح ایمنی و کارایی فرآیند تست نیز می‌شوند. به همین دلیل، استفاده از سیستم‌های تست مدرن وبکو، جایگزینی مؤثر و جذاب برای تجهیزات سنتی و پراکنده محسوب می‌شود.
با توجه به دامنه گسترده کاربرد دستگاه‌های تست وبکو، مجموعه‌ای از تجهیزات جانبی و ابزارآلات کمکی نیز به همراه دستگاه‌ها قابل ارائه است. این اقلام شامل انواع کابل‌ها، رابط‌ها، ترمینال‌ها، پروب‌ها و آداپتورها می‌باشد که امکان برقراری اتصالات مورد نیاز را با بالاترین سطح ایمنی، دقت و پایداری الکتریکی فراهم می‌سازند.
این تجهیزات جانبی در قالب بسته‌های اختصاصی عرضه می‌شوند تا کارشناسان بتوانند متناسب با نوع تست، ولتاژ کاری، و ابعاد تجهیز مورد آزمون، مناسب‌ترین پیکربندی را انتخاب و استفاده نمایند. چنین طراحی ماژولاری، ضمن افزایش سهولت در اجرا، انعطاف‌پذیری بالایی در محیط‌های صنعتی و آزمایشگاهی فراهم می‌آورد.



[image: ]






















Accessories

	
	نام
	توضیحات
	کد
	QTY

	[image: ]
	تستر رله های حفاظتیAMT105
	دستگاه تست با 4 منبع ولتاژ و 6 منبع جریان
8 باینری/آنالوگ اینپوت
2 AC/DC آنالوگ اینپوت
4 باینری اوتپوت
اتصال LAN-WiFi-Serial
وزن 12.5 کیلوگرم
ابعاد cm  19 * cm 41 * cm 39
	AMT1003
	1
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	تستر رله های حفاظتیAMT205
	دستگاه تست با 6 منبع ولتاژ و 6 منبع جریان
8 باینری/آنالوگ اینپوت
2 AC/DC آنالوگ اینپوت
4 باینری اوتپوت
اتصال LAN-WiFi-Serial
3 پورت شبکه
منابع جریان و ولتاژ قابل تبدیل
وزن 12.5 کیلوگرم
ابعاد cm  19 * cm 41 * cm 39
	AMT1050
	1

	[image: ]
	چمدان تستر رله حفاظتی
	چمدان حمل دستگاه تست رله جهت جابجایی ایمن دستگاه
	AMT1001
	1
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	گیره تست ترانس
	کلمپ تست مناسب تست انواع تجهیزات قدرت با قابلیت اتصال 4 پین جریان و یک پین ولتاژ
	AMT1016
	8
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	کاور گیره
	پوشش کلمپ تست تجهیزات
	AMT1028
	8
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	کابل مجتمع با سوکت نوتریک
	کابل 8 رشته 4 رنگ به طول 3 متر جهت اتصال ساده‌تر بین دستگاه و رله با ولتاژ نامی 300 ولت و 32 آمپر برای هر رشته
	AMT1004
	1
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	کابل شبکه
	کابل RJ45 برای اتصال دستگاه و لپتاپ
	AMT1007
	1
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	کابل برق
	کابل تغذیه دستگاه
طول 1.5 متر
250ولت 10 آمپر
	AMT1006
	1
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	سوسماری یوکت خور
	کسری سوسماری برای اتصال به پین یا پیچ در تست تجهیزات
	AMT1012
	4
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	کابل های ترانس
	کابل 7 متری، 8 رشته مناسب برای تست تجهیزات
	AMT1015
	3
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	کیف تستر رله های حفاظتی
	کیف نرم برای دستگاه
با محفظه‌هایی برای لوازم جانبی
	AMT1002
	1
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	خازن High Voltage
	جعبه شامل 3 خازن بدون پلاریته
 10000میکروفاراد و 60 ولت
	AMT1019
	1
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	سیم سوکت موزی 30 سانت
	کابل تست انعطاف پذیر با روکش پلاستیکی 
برای استفاده ایمن جهت ترمینال تست
	AMT1011
	4
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	کابل USB جهت پروگرامر
	کابل USB type B به USB type A
	AMT1026
	1
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	سیم سوکت موزی 12 سانت
	کابل تست انعطاف پذیر با روکش پلاستیکی 
برای استفاده ایمن جهت ترمینال تست
	AMT1014
	4
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	بست کمربندی مشکی
	بست کابل مشکی
	AMT1013
	5
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	سیم تست با سوکت موزی
	کابل 3 متری، 4 رشته دو رنگ مناسب برای تست رله و تجهیزات
	AMT1005
	5
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	دانگل سریال
	دانگل RS232 و فیوز حفاظتی دستگاه
	AMT1020
	1
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	سوکت تست موزی (مادگی)
	آداپتورهای ترمینال انعطاف‌پذیر برای ترمینال‌های پیچی
	AMT1009
	12
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	سوکت تست
	آداپتورهای ترمینال برای ترمینال‌های پیچی
	AMT1010
	12
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	سیم اتصال به زمین
	کابل اتصال زمین مناسب برای دستگاه
	AMT1008
	1
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	سنسور چشمی تست کنتور
	سنسور پشمی مادون قرمز برای تست کنتور
	AMT1018
	1
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	آنتنGPS
	آنتن GPS جهت سینک کردن چند دستگاه 
طول 15 متر
	AMT1017
	1
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	کوله پشتی حمل تجهیزات تست
	کوله پشتی برای حمل کابل و کلمپ تست تجهیزات
	AMT1023
	1
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	کاور چمدان تستر
	کاور پوشش چمدان دستگاه جهت حفاظت در جابجایی‌های هواپیمایی و بین شهری
	AMT1024
	1
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	پیچ گوشتی چند سر+آلن شماره 2،2.5،3
	پیچ گوشتی برای باز کردن دستگاه (درصورت نیاز)
	AMT1022
	1
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	کیسه کابل های کوچک 
	کیسه مشکی برای تجهیزات و کابل های با ابعاد کوچک
	AMT1025
	1

	[image: ]
	بست نگهدارنده سوکت های موزی
	بست نگه دارنده کابلهای سری شده
	AMT1021
	16



Module
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	صفحه پایه دستگاه
	C01-AMT1030
	1
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	 ماژول تست کلید قدرت – CBA105
	C12-AMT1031
	1
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	CT & CVT ماژول تست – CTA105
	C13-AMT1033
	1
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	ماژول تست ترانسفورماتور – TRA105
	C11-AMT1032
	1
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	 ماژول تست رله های الکترونیکی– RTA105
	C30-AMT1047
	1
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	 کالیبراسیون خودکار– CLA105
	C20-AMT1056
	1
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	BI shunt
	C52-AMT1060
	1
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	بوستر کلمپی 
	C50-AMT1058
	1
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	روگوسکی
	C53-AMT1061
	1
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	الکترود تست ارت
	C60-AMT1063        
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	اندازه گیری مقاومت عایقی
	C40-AMT1051
	1
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	راه انداز آرک فلش
	C51-AMT1059
	1
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	G6A Relay
	C31-AMT1055
	1
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	P3C8
	C36-AMT1045
	1
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	DP12
	C32-AMT1041
	1
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	P3H34
	C37-AMT1044
	1
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	DP12 راهنمای
	C33-AMT2020
	1
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	GPS  با کابل 50 متری
	C55-AMT1049
	1
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	باینری توسعه یافته
	C56-AMT1065
	1
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	Sample Value
	C70-AMT1066
	1
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	[bookmark: _GoBack]کابل تست ریکلوزر
	C54-AMT1064
	1
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