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نصب نرم افزار 	Comment by javad ghyasvand: Software_Installation
Software Installation
نرم افزار شرکت وبکو در دو نسخه "Stable" و "Test" ارائه می‌شود. در نسخه "Test" آخرین تغییرات بر روی نرم‌افزار اعمال شده و همان طور که از نام آن مشخص است، نسخه آزمایشی بوده و ممکن است در آن باگ‌های نرم‌افزاری وجود داشته باشد. پس از برطرف شدن این باگ‌ها یک نسخه "Stable" ارائه می‌شود که مشکلات نرم افزاری آن برطرف شده و به راحتی می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد، با این توضیح که ممکن است تمامی امکانات نسخه Test  را نداشته باشد. توجه شود که می‌توان هر دو نسخه "Test" و "Stable" را همزمان نصب کرد بدون این که مشکلی پیش بیاید. برای دانلود آخرین نسخه "Test" و "Stable" باید به سایت www.vebko.org ، قسمت نرم‌افزار مراجعه کرد. 
Vebko software is provided in two versions: "Stable" and "Test". The "Test" version includes the latest software changes and, as the name suggests, is an experimental version that may contain software bugs. Once these bugs are resolved, a "Stable" version is released, which addresses software issues and can be used with ease, though it may not include all features of the Test version. Note that both "Test" and "Stable" versions can be installed simultaneously without any issues. To download the latest "Test" and "Stable" versions, visit www.vebko.org and go to the Software section.
قبل از نصب نرم افزار باید توجه شود،که اگر نسخه‌ای از نرم افزار در سیستم مورد استفاده نصب شده باشد، برای نصب نسخه جدید نیازی به حذف کردن نرم افزار نبوده و این کار به طور خودکار توسط نسخه جدید نرم افزار انجام می‌شود. 
Before installing the software, it should be noted that if a version of the software is already installed on the system, there is no need to uninstall it before installing the new version, as this process will be automatically handled by the new version of the software.
برای دانلود نسخه نرم افزار، ابتدا در قسمت Serial Number، شماره سریال دستگاه را وارد کرده تا نسبت به نوع میکروپروسسور استفاده شده در دستگاه شما، نسخه سازگار نمایش داده شود.
To download the software version, first enter the device's Serial Number in the Serial Number section to display the compatible version based on the microprocessor used in your device.
با کلیک روی ایکون + ، نسخه های پیشین نمایش داده می شود و با کلیک روی ایکون دانلود، ورژن مورد نظر دانلود خواهد شد.
By clicking on the + icon, previous versions are displayed, and by clicking on the download icon, the desired version will be downloaded.
پس از دانلود نرم افزار، برای نصب ، فایل Test exe. اجرا می‌شود. 
After downloading the software, to install it, run the Test.exe file.
حالا در پنجره باز شده تیک گزینه "I agree" را زده و بر روی "Install" کلیک می‌شود. توجه شود که نصب نرم‌افزار "AMPro" چند ثانیه زمان می‌برد. حال اگر بر روی گزینه "Run" کلیک کنید نرم‌افزار اجرا می‌شود. قبل از شروع کار با نرم افزار و به منظور تکمیل مراحل نصب در صفحه اصلی نرم‌افزار در قسمت "Security" با کلیک روی گزینه "Open Source Location" مسیری که نرم افزار در آن نصب شده باز می‌شود. در این صفحه با راست کلیک روی فایل "AMPro Application.exe"  گزینه "Properties" را انتخاب کرده و در زبانه "Compatibility" تیک گزینه "Run this program as an administrator" زده می‌شود. سپس بر روی فایل "AMPro APP Luncher.exe" هم راست کلیک کرده و در زبانه "Compatibility" تیک گزینه "Run this program as an administrator" زده می‌شود.
Now, in the opened window, check the "I agree" option and click "Install". Note that installing the "AMPro" software takes a few seconds. If you click "Run", the software will be executed. Before starting to work with the software and to complete the installation steps, on the main page of the software, in the "Security" section, click "Open Source Location" to open the location where the software is installed. On this page, right-click on the "AMPro Application.exe" file, select "Properties", go to the "Compatibility" tab, and check "Run this program as an administrator". Then, right-click on the "AMPro APP Launcher.exe" file, go to the "Compatibility" tab, and check "Run this program as an administrator".
پس از اجرای نرم افزار در پنجره Setting تیک گزینه ی Auto Detect Hardware Config را زده تا هنگاه اتصال به دستگاه به صورت اتوماتیک کانفیگ دستگاه ست شود.
After running the software, in the Settings window, check the "Auto Detect Hardware Config" option so that the device configuration is automatically set when connecting to the device.
پس از انجام این کار، مراحل نصب نرم افزار به پایان رسیده و می‌توانید از آن برای انجام تست های خود استفاده کنید
This translation aims to preserve the technical details and instructions while ensuring clarity and accuracy in English for power engineering field engineers who need to understand the process clearly.
